‘

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO QUÍMICO

GÁS DE FOGAREIRO DOMLINE 400mL 200g

**LITERATURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**DESCRIÇÃO**: O Gás para fogareiro Domline é indicado para fogareiros e maçaricos que utilizam refil de gás.

|  |  |
| --- | --- |
| COR | INCOLOR |
| ESTADO FÍSICO | LÍQUIDO PREMIDO |
| ODOR | CARACTERÍSTICO |
| LIMITES DE EXPLOSIVIDADE | NÃO ESTOCAR ACIMA DE 50 °C |
| pH | NÃO APLICÁVEL |
| PONTO DE FULGOR | NÃO APLICÁVEL |
| SOLUBILIDADE | INSOLÚVEL EM ÁGUA |
| DENSIDADE | NÃO APLICÁVEL |
| PRESSÃO INTERNA | 40 A 80 PSI |
| TAXA DE LIBERAÇÃO | 100 A 140 g/minuto |
| VISCOSIDADE | NÃO APLICÁVEL |

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:**

**INSTRUÇÕES DE USO:** Usar este tubo sempre na posição deitada (horizontal) com a parte da válvula aberta virada para cima para evitar vazamentos e aproveitar todo o gás do cartucho. Encaixe o bico da válvula no local indicado pelo seu fogareiro. Nunca utilize um fogareiro ao lado de outro.

**EMBALAGEM:** Tubo de Folha de Flandres, 65x158mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

**ESTOCAGEM:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 3 anos a partir da sua data de fabricação.

**PRECAUÇÕES:** Cuidado, Inflamável!Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

**SEGURANÇA:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observar os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**SUPORTE TÉCNICO:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

